**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

**La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR »**

**PROJET D’APPUI AU PLAN NATIONAL DE VEILLE ET DE RIPOSTE A LA PANDEMIE COVID-19**

**Additif n° 1 au DAON n° 01/CPMP/TAAZOUR/APNR\_COVID-19/2023 relatif à la fourniture de tracteurs et de motoculteurs avec leurs accessoires pour la mécanisation de l'agriculture pluviale en un seul lot indivisible**

Acquisition de Biens

Mode de financement : crédit de la Banque Islamique de Développement (IsDB)

No du Financement : MRT 1038

1. Le présent additif a pour objet la modification de certaines spécifications techniques des tracteurs et leurs accessoires et la détermination des quantités des pièces de rechanges, comme suit :
* **Tracteur 75 ch avec accessoires et Lots de pièces de rechange**
1. **Pièces de rechange demandées pour chaque unité de tracteurs 75 ch:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Quantité** |
| Pompe injection | 01 |
| Pompe hydraulique (direction) | 01 |
| Pompe hydraulique (relevage) | 01 |
| Pompe à eau | 01 |
| Pompe amorçage | 01 |
| Jeu de plateau-disque | 01 |
| Cartouche à Huile | 03 |
| Cartouche à Gasoil | 03 |
| Filtre Hydraulique | 03 |
| Filtre à air | 03 |
| Courroie d’alternateur | 03 |
| Boite à fusibles | 01 |

1. **Accessoires demandés pour chaque unité de tracteurs 75 ch:**

Les accessoires ci-après devrons être obligatoirement adaptés à la catégorie de tracteurs (75 ch) :

* Charrue à disque (28 disques) : de 560 mm de diamètre de disque (environ), de 300 mm de largeur de travail (environ), de 140 mm de profondeur de travail (environ) et de 1300 kg de poids (environ) ;
* Charrue à soc (3 socs) : de 200 à 300 mm de profondeur de travail, de 105 mm de largeur (environ) et de 320 kg de poids (environ);
* Semoir mono -grain ;
* Semoir multi-grain ;
* Lame tracteur (lame planage) ;
* Billonneur.

* **Tracteur 90 ch avec accessoires et Lots de pièces de rechange**
1. **Pièces de rechange demandées pour chaque unité de tracteurs 90 ch:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Quantité** |
| Pompe injection | 01 |
| Pompe hydraulique (direction) | 01 |
| Pompe hydraulique (relevage) | 01 |
| Pompe à eau | 01 |
| Pompe amorçage | 01 |
| Jeu de plateau-disque | 01 |
| Cartouche à Huile | 03 |
| Cartouche à Gasoil | 03 |
| Filtre Hydraulique | 03 |
| Filtre à air | 03 |
| Courroie d’alternateur | 03 |
| Boite à fusibles | 01 |

1. **Accessoires demandés pour chaque unité de tracteurs 90 ch:**

Les accessoires ci-après devrons être obligatoirement adaptés à la catégorie de tracteurs (90 ch) :

* Charrue à disque (32 disques) : de 560 mm de diamètre de disque (environ), de 340 mm de largeur de travail (environ), de 140 mm de profondeur de travail (environ) et de 1500 kg de poids (environ) ;
* Charrue à soc (4 socs) : de 200 à 300 mm de profondeur de travail, de 140 mm de largeur de travail (environ) et de 500 kg de poids (environ) ;
* Semoir mono -grain ;
* Semoir multi-grain ;
* Lame tracteur (lame planage) ;
* Billonneur.

* **Tracteur 120 ch avec accessoires et Lots de pièces de rechange**
1. Le poids minimum : > 3 500 kg
2. **Pièces de rechange demandées pour chaque unité de tracteurs 120 ch :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Quantité** |
| Pompe injection | 01 |
| Pompe hydraulique (direction) | 01 |
| Pompe hydraulique (relevage) | 01 |
| Pompe à eau | 01 |
| Pompe amorçage | 01 |
| Jeu de plateau-disque | 01 |
| Cartouche à Huile | 03 |
| Cartouche à Gasoil | 03 |
| Filtre Hydraulique | 03 |
| Filtre à air | 03 |
| Courroie d’alternateur | 03 |
| Boite à fusibles | 01 |

1. **Accessoires demandés pour chaque unité de tracteurs 120 ch :**

Les accessoires ci-après devrons être obligatoirement adaptés à la catégorie de tracteurs (120 ch) :

* Charrue à disque (36 disques) : de 560 mm de diamètre de disque (environ), de 400 mm de largeur de travail (environ), de 140 mm de profondeur de travail (environ) et de 170 kg de poids (environ) ;
* Charrue à soc (5 socs) :  de 200 à 300 mm de profondeur de travail, 175 mm de largeur de travail (environ) et de 580 kg poids (environ) ;
* Semoir mono -grain ;
* Semoir multi-grain ;
* Lame tracteur (lame planage) ;
* Billonneur.
1. La date limite de dépôt des offres et la date d’ouverture des plis, initialement prévues le Jeudi 23 Mars 2023 à 12 H 00 (TU), sont prorogées au Jeudi 30 Mars 2023 à 12 H 00 (TU).
2. Les autres points dudit DAO restent inchangés.

**Sadfy Sidi Mohamed**